Beskrivelse af protokol delen.

Håndtering af telegrammer og der med protokollen. Ligger i UAuto delen af programmet.

Protokol delen vil håndtere den serielkomminaktion til mikonkontrolleren. Denne kode vil vil modtage de enkle værdier og holde styr på hvor langt i telegrammet denne værdi høre til. Der ud over vil der blive tjekket for om det er gyldige typer og kommandoerne der bliver sendt. Når et fuldt telegram er blevet modtaget vil kode argere som telegrammet